La empresa detectó, en las PC Industriales, que si se utilizan los puertos COM 1 y/o COM 2 y no responden, no es que no funcionan sino que dichos puertos están invertidos